03.07.2018

Заголовок: Муфта 18 МВт электродвигатель-турборедуктор ТА-71В (импортозамещение HOLSET, Англия) для ПАО «СИБУР Холдинг»

Тест новости:

В составе проекта изготовления комплекта зубчатой пары для мультипликатора RENK TA-71В специалистами нашей компании на площадке Заказчика были выполнены работы по замерам и последующей разработке конструкторской документации муфты со стороны привода редуктора (оригинальный изготовитель импортозамещение HOLSET, Великобритания). По итогам проведённых работ оборудование было изготовлено и поставлено Заказчику.

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Муфта со стороны привода** |
| Мощность электродвигателя, кВт | 18 200 |
| Частота вращения электродвигателя,  об/мин | 1 500 |
| Передаточное отношение редуктора | 2,641 |
| Частота вращения входного вала редуктора, об/мин | 3 962 |
| Момент, предаваемый муфтой, кНм | 115,86 |
| Масса, кг | 2 326,13 |