03.07.2018

Заголовок: Комплект подшипников скольжения для мульнипликатора TA-71B (импортозамещение KINGSBURY, США) для ПАО «СИБУР Холдинг»

Текст новости:

Для реализации проекта по изготовлению комплектующих мультипликатора RENK TA-71В по программе импортозамещению был изготовлен комплект подшипников (опорные подшипники, упорный подшипник) взамен оригинальных подшипников (KINGSBURY, США).

Подшипники были изготовлены на основании конструкторской документации, разработанной специалистами нашей компании.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Подшипник опорный** | **Подшипник опорный** | **Подшипник упорный** |
| Масса, кг | 40,8 | 62 | 19,37 |
| Наружный диаметр, мм | 300 ± 0,016 | 360 ± 0,018 | 279,4 К6 |
| Внутренний диаметр, мм | 220 + 0,046 | 280 + 0,052 | 133,35 |
| Ширина, мм | 190 | 210 | 74 |